Паспорт – сертификат 
вода деионизованная марка в ост 11 029. 003-80 изм. изв.ОЩ-754 
Показатели качества 
	No п/п 
	Наименование показателей, 
	Нормы по
ост 11 029. 003-80 

	1. 
	Удельное сопротивление при температуре 20+ 2оС, Мом.см, не менее 
	5 

	2. 
	Содержание органических веществ (перманганатная окисляемость в пересчете на кислород), мг/л, не более 
	1,0 

	3. 
	Содержание кремниевой кислоты в пересчете на SiO32- ,мг/л, не более 
	0,05 

	4. 
	Содержание железа, мг/л, не более 
	0,01 

	5. 
	Содержание меди, мг/л, не более 
	0,003 

	6. 
	Содержание микрочастиц шт/ мл 
	50 

	7. 
	Минимальный размер частиц, мкм 
	5 


·   Методы анализа ICP – спектрометрия, химические методы. 
·   Относительное стандартное отклонение концентраций определяемых примесей не 
превосходит 10%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ОСТ 11 029. 003-80, изм. изв.ОЩ-754 

